立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-70A 产品资料
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主要参数
容积：75L
功率：3.5kW
定时范围（分钟）：1-999
内腔尺寸(直径×高度）(mm)：Ф400×720
外形尺寸(宽度×深度×高度）(mm)：485×605×1175
产品介绍与技术资料
产品介绍
立式压力蒸汽灭菌器是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于制药、科研、农业等单位，对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。
产品特点：
采用SUS304不锈钢
手轮式开门结构
微电脑智能自动化控制
自涨式密封圈，自动排放冷空气
内循环排汽式
断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全联锁
灭菌终了蜂鸣器提醒
参考标准YY1007-2018
采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性
三种模式控制：
a.加热-灭菌-快排汽
b.加热-灭菌-慢排气
c.加热-灭菌-不排汽
选配：熔化-保温功能
熔化温度60~98℃，时间范围0~999分钟
保温温度40~60℃，时间范围0~999分钟
技术参数：
型号：YXQ-70A
容积：75L
功率：3.5kW
电源：220V
温度分辨力：1℃
极限工作/设计温度：135℃/138℃
极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa
压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）
定时范围（分钟）：1-999
外形尺寸(宽度×深度×高度）(mm)：485×605×1175
内腔尺寸(直径×高度）(mm)：Ф400×720
提篮尺寸(直径×高度×数量）(mm)：Ф360×270×2个
使用高度(mm)：578
货运信息：
毛重（kg):91
净重（kg):77
外包装尺寸（mm)长×宽×高：705×585×1310
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