电热恒温培养箱 BPX-652 产品资料
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主要参数
控温范围：室温+5℃-85℃
温度波动度：±0.8℃（37℃时）
温度均匀度：±2%
内胆尺寸：720×650×1400mm
输入功率：1500W
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养，具备升温系统，可实现加热精准调控，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
采用PMMA II操作系统，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能；
采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；
风机6段调速；
采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现.更加优越；
可编程程序设计，可设置10段100周期；
标配RS-485接口；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
参考标准YY 0027-1990
技术参数：
型号：BPX-652
电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
控温范围：室温+5℃-85℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.8℃（37℃时）
温度均匀度：±2%
输入功率：1500W
容积：655L
内胆尺寸：720×650×1400mm
外形尺寸：865×866×1730mm
载物托架（标配/最多）：4块/18块
搁架承重：15kg
定时范围：0～9999min/h（可切换）
编程控制：10段100周期
货运信息：
毛重（kg):201
净重（kg):182
外包装尺寸（mm)长×宽×高：985×1026×1880
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