霉菌培养箱 BXMJ-150 产品资料
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主要参数
容积：150L
控温范围：0~80℃
波动度：±0.3℃（加热）±0.5℃（制冷）
均匀度：±0.8℃（25℃时）
内胆尺寸(mm)：510×390×760（宽×深×高）
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养、保存，具备制冷系统和升温系统，可实现制冷和加热双向调控，控制温度稳定，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。
产品特点
5寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；
BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
程序化多段数参数设置：30段999周期设计；
数据管理功能：控制器可保存100万条以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温湿度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
用户管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
具备公历预约、定时功能，方便客户严格把控设备的开启时间和运行时间；
具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速要求，避免风量过大成样品挥发；
8点温度校准：温度传感器支持8点温度校准，测量温度出现偏差时可进行手动修正；
具备独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全；
采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗，全温段持续无霜运行；
采用进口降噪压缩机组，噪音降低50%以上，性能稳定；
上下限超温报警，超温停机保护，门开报警，传感器故障报警，过载保护，漏电保护，压缩机超温保护；
标配紫外杀菌灯；
结构特点
双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成温度波动；
设备配置一个USB接口，RS-485接口；
标配机械锁，防止随意开门；
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
内腔采用圆角式设计，方便清洁；
设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线；
设备腔体内标配220V防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用；
设备内标配有8w的照明灯，方便客户观察内部样品；
技术参数
控温范围：0~80℃
分辨率：0.1℃
波动度：±0.3℃（加热）±0.5℃（制冷）
均匀度：±0.8℃（25℃时）
输入功率：1000W
定时范围：0~9999h59min
预约范围：公历预约
编程控制：30段999周期
内胆尺寸(mm)：510×390×760（宽×深×高）
外形尺寸(mm)：650×680×1400（宽×深×高）
容积：150L
载物托架（标配/最多）：3/5块
每层隔板承重：15kg
货运信息：
毛重（kg):122
净重（kg):106
外包装尺寸（mm)：770×840×1590（宽×深×高）
选配件
	名称
	功能介绍
	备注

	嵌入式打印机
	实现时间、温度、湿度等参数的打印；
	 

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可知晓设备运行状态是否异常
	4选1

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可知晓设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现PC端远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态的功能，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	博迅智联APP
	实现移动端远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态的功能；
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