智能一体式厌氧培养箱 BXAW-T-L 产品资料
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主要参数
厌氧等级：≤0.5%
控温范围℃：10~60
波动度℃：≤±0.5
操作室尺寸mm：855*570*705
功率W：2300
产品介绍与技术资料
产品介绍
厌氧培养箱是厌氧菌、兼性厌氧菌和微需氧菌接种和培养专用设备，可提供严格厌氧或微需氧环境、稳定的培养温度。在食品行业、检验检疫、制药行业等诸多行业均有应用。
产品特点：
采用PMMAⅡ操作系统，触控式按键，屏幕精确显示内部温度、压力等各项参数指标；
正面采用一体式耐压有机玻璃，操作室空间一览无余，方便用户在操作或拿取物品时观察内部；
操作手套采用亲肤材质，适合长时间操作使用并且操作简单便捷；
操作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，侧边圆弧角设计，便于清洁和消除死角残留物；
可配合不同气源形成极端厌氧、低氧浓度或微需氧环境，满足不同用户的氧浓度需求；
内部配置有照明灯和消毒紫外杀菌灯；
采用真空与气体置换相结合的工作方式形成厌氧环境，有效节省用气量，延长气体使用时间；
操作室内标配220V插座，方便用户在操作室内直接接入其他设备使用；
配有强制对流风机，合理风道和循环系统，使得内部温度均匀度变化小；
超压自泄，内部压力异常升高时泄压装置自动打开，避免由于内部压力过大而引发安全问题；
断电记忆功能，参数设定完自动保存，当出现突然停机或异常断电，设备重启后参数依旧保存，无需再次设定；
标配接种环灭菌器、熔蜡消毒器、钯粒（干燥剂）盒；
可选配微型针式打印机、除氧钯粒、干燥剂、气瓶减压阀、外置温度保护器。
技术参数：
	型号
	BXAW-T-L

	产品类型
	液晶显示款

	厌氧等级
	≤0.5%

	厌氧形成时间
	≤2hr
	≤1hr

	
	≤15min
	≤5min

	厌氧执行方式
	手动
	手动

	
	自动
	手动

	配气成分
	厌氧
	99.99%氮气、氢气5%+二氧化碳10%+氮气85%

	
	微需氧
	99.99%氮气、氧气5%+二氧化碳10%+氮气85%

	厌氧维持时间
	自动维持

	控温范围℃
	10~60

	均匀度℃
	≤±1

	波动度℃
	≤±0.5

	电源电压
	220V 50Hz

	功率W
	2300

	操作室尺寸mm
	855*570*705

	取样室尺寸mm
	405*335*325

	外形尺寸mm
	1410*700*1420
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