不锈钢智能厌氧培养箱 BXAW-TS-D 产品资料
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主要参数
厌氧等级：≤0.1%
控温范围℃：室温+3~60
波动度℃：≤±0.3
操作室尺寸mm：915*655*605
功率W：730
产品介绍与技术资料
产品介绍
厌氧培养箱是厌氧菌、兼性厌氧菌和微需氧菌接种和培养专用设备，可提供严格厌氧或微需氧环境、稳定的培养温度。在食品行业、检验检疫、制药行业等诸多行业均有应用。
产品特点：
采用BRIGHTⅡ操作系统，全彩触摸式操作屏，屏幕精确显示内部温度、湿度、压力、氧浓度、CO2等各项参数指标；
全自动执行环境生成，设定所需氧气浓度即可一键自动执行环境生成，无需手动切换真空和气体置换步骤，大大省去用户学习成本和时间占用；
大容量数据存储，记录间隔可调，默认设置可存储一个月实验数据，可实时查看仪器记录数据，并支持用U盘导出进行查看和备份，方便用户进行数据管理；
控制室正面采用高品质防弹有机玻璃，操作室空间一览无余，方便用户在操作或拿取物品时观察内部；
整体采用拉丝不锈钢工艺，外观造型大方简约，污渍残留轻微擦拭即可去除；
采用亲肤级丁基手套，内部操作简单便捷，长时间配戴舒适；
操作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，侧边圆弧角设计，便于清洁和消除死角残留物；
可配合不同气源形成极端厌氧、低氧浓度或微需氧环境，满足不同用户的氧浓度需求；
达成所需环境后以设定氧浓度为控制指标，维持过程中无需补充气体，大大减少了培养过程消耗气量；
采用真空、气体置换相结合的工作方式形成厌氧环境，有效节省用气量，延长气体使用时间；
压力自动控制，可进行压力上下限设置，设备自动维持内部压力；
内部配置有照明灯和消毒紫外杀菌灯；
操作室内标配220V插座，方便用户在操作室内直接接入其他设备使用；
大尺寸取样室，抽拉式有轨托盘，可十分方便地进行实验样品和科学仪器转移；
配有无油旋片式真空泵，结构简单，操作容易，后期维护方便，耐用性能良好，不会对实验室环境产生污染；
采用高效贯流式风机，出风均匀性良好，结合合理的循环风道和电热平衡装置，保证了内部温度的均匀性；
采用进口降噪式变频制冷压缩机组，提高制冷效率，降低功耗，使用环保制冷剂，运行噪音小；
超压自泄，内部压力异常升高时泄压装置自动打开，避免由于内部压力过大而引发安全问题；
断电记忆功能，参数设定完自动保存，当出现突然停机或异常断电，设备重启后参数依旧保存，无需再次设定；
双重温度保护，独立外置温度保护+超温报警，可设置温度上下限，温度出现异常自动断电，并伴有声光报警；
标配接种环灭菌器、熔蜡消毒器、钯粒（干燥剂）盒；
可选配微型针式打印机、除氧钯粒、干燥剂、气瓶减压阀、手机远程监控。
技术参数：
	型号
	BXAW-TS-D

	产品类型
	全彩触摸屏显示款

	厌氧等级
	≤0.1%

	氧气显示范围
	0~21%

	厌氧形成时间
	操作室
	≤1.5hr

	
	取样室
	≤15min

	厌氧执行方式
	操作室
	自动

	
	取样室
	自动

	配气成分
	厌氧
	99.99%氮气、氢气5%+二氧化碳10%+氮气85%

	
	微需氧
	99.99%氮气、氧气5%+二氧化碳10%+氮气85%

	厌氧维持方式
	自动维持

	CO2
	显示范围
	0~20%

	
	控制范围
	/

	温度
	控温范围℃
	室温+3~60

	
	均匀度℃
	≤±0.8

	
	波动度℃
	≤±0.3

	环境要求
	电压
	220V 50Hz

	
	温度℃
	15~35

	数据记录间隔
	1s~最大

	功率W
	730

	操作室尺寸mm
	915*655*605

	培养室尺寸mm
	425*305*505

	取样室尺寸mm
	405*335*325

	外形尺寸mm
	1410*740*710
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