摇瓶机 BSF-88T 产品资料
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主要参数
回旋频率范围（rpm）：20~300
振幅（mm）：Φ26（可定制Ф50）
摇板尺寸（宽×深mm）：1029×718
功率（W）：300
定时范围（min/h）：0~9999
产品介绍与技术资料
产品介绍
摇瓶机产品是一种敞开式的振荡设备。该设备适用于同一恒温室内的集中恒温、集群振荡的大批量生产作业。这种机型构造简单，具有较强的经济性和实用性。
产品特点：
智能化声光报警环境扫描微处理控制器；
LED大屏幕显示屏显示各设定参数和实测参数；
运行参数记忆功能、可避免繁琐操作；
定时设定长达999.9小时，终点自动停止振荡并声光报警；
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证了实验样品的安全；
关键部件采用优质铸铁和铸铝，坚固耐用；
一次成型的精加工技术，确保机械运转的稳定性和可靠性。
组合式摇瓶机，使用空间大；
每层可独立控制，用户可根据需要任意运转一层、两层或三层；
采用优质直流电机，配合高精度的机械传动，高转速精准控制，低转速高扭矩不发热；
表面采用高温静电喷涂，便于清洁，不易滋生细菌，防腐蚀保温效果好。摇板采用316拉丝不锈钢，内衬角钢设计，强度高，更稳定，更持久；
传动轴经由热胀冷缩精密工艺制造，实现三维一体化三轴传动系统，使得摇瓶能够随意摆放，无需进行繁琐的配平操作；
具有断电恢复功能，避免停电、死机造成数据丢失；
夹具多样选择，特殊样品瓶夹具定制服务；
技术参数：
回旋频率范围（rpm）：20~300
回旋频率精度（rpm）：±1
振幅（mm）：Φ26（可定制Ф50）
定时范围（min/h）：0~9999
电源：AC220±22V 50Hz
功率（W）：300
摇板尺寸（宽×深mm）：1029×718
外形尺寸（宽×深×高mm）：1250×780×1530
满载配置（mL×支）：250×88/500×60/1000×35/2000×20/3000×15/5000×12（单层）
https://www.boruisx.com/
product.jpg




