CY30A超级恒温油槽恒温油浴锅 产品资料
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主要参数
温度范围：室温~300℃
循环方式：内循环（外循环）
工作尺寸mm：400×300×250
外形尺寸mm：460×420×420
产品介绍与技术资料
超级恒温油槽是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造，各项技术指标均达到G家标准，是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，选用于生物，物理、植物、化工、环保等实验科学*域或辅助加热的精密产品。
产品特点：
具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器；
0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，0.01精度的为LCD液晶显示，触摸按键操作方便；
测量值偏差补正功能；
保温层采用高效保温材料，更方便客户长时间使用；
台式结构，外形美观大方；
在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能,循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。
技术参数：
	型号
	CY20
	CY20A
	CY30
	CY30A
	CY50
	CY50A

	产品类型
	超级水浴

	温度范围
	室温～300℃

	循环方式
	内循环（外循环）

	精度
	±0.1℃
	±0.01℃
	±0.1℃
	±0.01℃
	±0.1℃
	±0.01℃

	波动度
	±0.1℃
	±0.05℃
	±0.1℃
	±0.05℃
	±0.1℃
	±0.05℃

	均匀度
	±0.1℃
	±0.03℃
	±0.1℃
	±0.03℃
	±0.1℃
	±0.03℃

	加热功率
	1500W
	1800W

	水泵流速
	≥8L/min

	开口尺寸(mm)
	200×180
	250×180

	工作尺寸(mm)
	400×280×180
	400×300×250
	400×350×350

	外形尺寸(mm)
	460×400×350
	460×420×420
	460×420×520

	电源
	220V 50Hz
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