种子低温低湿保存箱 BSS-150 产品资料
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主要参数
控温范围：4℃-60℃（不控湿时），10℃-60℃（控湿时）
控湿范围：20~60%RH
波动度：±0.5℃（加热），±0.7℃（制冷）
均匀度（25℃时）：±1℃
内胆尺寸(mm)：510×390×760
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要为受试样品提供一个稳定的温度、湿度、光照环境，精准模拟昼夜及季节性的温度、湿度、光照度等条件，为用户提供各种植物的气候生长条件。适用于植物的种子发芽、幼苗培育、植物的生长和组织培养、植物栽培与育种、模式生物培养等。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；
PMMA II操作系统，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；
采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；
箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；
采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
标配机械锁，防止任意开门；
采用变频式制冷系统，效率高，能耗低，支持全温段持续无霜运行；
湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；
可编程程序设计，可设置30段99周期；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
技术参数：
型号：BSS-150
控温范围：4℃-60℃（不控湿时），10℃-60℃（控湿时）
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃（加热），±0.7℃（制冷）
均匀度（25℃时）：±1℃
控湿范围：20~60%RH
湿度波动：±3-7%
输入功率：1300W
定时范围：0-9999分钟
内胆尺寸(mm)：510×390×760
外形尺寸(mm)：650×680×1400
载物托架：3块
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