立式冷冻干燥机-(多歧管压盖型） BLG-12YD 产品资料
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主要参数
冻干面积：0.09m2
捕水量：4kg/24h
极限温度：-60℃/-85℃（选配）
极限真空度：＜1Pa
功率：0.9kW
产品介绍与技术资料
产品介绍
利用制冷系统、真空系统等将物料中水份直接升华并捕获，应用于制剂、疫苗、药品冻干，动植物组织冻干，核酸、蛋白、血清等样品冻干，微生物样品冻干保存，蛋白质的提取与干燥等。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
功能特点
PMMA II操作系统，可显示当前冷阱温度、样品温度、内部真空度等详细运行参数；
带有数据储存功能，支持用USB接口导出进行查看和备份；
采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗；
采用进口降噪压缩机组，噪音降低50%以上，性能稳定；
可实时查看数据曲线，方便了解样品冷冻和干燥情况。
结构特点
采用全封闭5cm超厚保温层，保温效果好；
抽拉式物料盘设计，方便放样、取样；
采用一体成型有机玻璃干燥室，可实时查看干燥全过程；
冷阱底部采用圆角设计，方便冻干结束后进行清洁；
标配有1个USB接口；
标配真空泵。
技术参数：
型号：BLG-12YD
款式：多歧管压盖款
冻干面积：0.09m2
捕水量：4kg/24h
冷阱尺寸：ф215×290mm
物料盘尺寸：Ф195×24mm
物料盘层数：3
盘装溶液：1200mL
冷冻架层高：40mm
冷冻架尺寸：ф214×85mm
功率：0.9kW
电源：AC220V±10％ 50Hz
环境温度：10℃~30℃
极限真空度：＜1Pa
极限温度：-60℃/-85℃（选配）
主机外形尺寸：480×635×850mm
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