电热鼓风干燥箱 GZX-9023MBE 产品资料
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主要参数
容积：20L
控温范围：室温+5～200℃
波动度：±1℃(105℃)
均匀度：±2.5%
内胆尺寸：300×285×275mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
PMMA I操作系统，系统具有控温、定时和超温报警等功能；
预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；
采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；
旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁；
具有来电恢复功能，保证不会因停电、死机而造成数据丢失。
参考标准GB/T 30435-2013
技术参数：
型号：GZX-9023MBE
电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
控温范围：室温+5～200℃
分辨率：1℃
波动度：±1℃(105℃)
均匀度：±2.5%
升温速率：＞4℃/min（180℃）
输入功率：750W
定时范围：0～999min/h
容积：20L
内胆尺寸：300×285×275mm
外形尺寸：568×447×452mm
载物搁架：2/3块（标配/最多）
搁架承重：15kg
货运信息：
毛重（kg):38
净重（kg):30
外包装尺寸（mm)长×宽×高：670×575×530
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