电热鼓风干燥箱 BXH-450 产品资料
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主要参数
体积：452L
控温范围：RT+5～300℃
波动度（150℃）：±0.5℃（150℃）
均匀性（150℃）：±1%（室温+5~105℃）；±2%（105℃~300℃）
内胆尺寸：600×580×1300mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。
功能特点:
采用BRIGHT I智能操作系统，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态；
背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低；
BRIGHT I智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
具备倒计时预约功能，预约时间范围为0~9999分钟；
可编程程序设计：10段100周期程序设定；
风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；
风门电动可调，可根据样品不同或升温速率不同调节腔内换风速率；
双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行。
参考标准GB/T 30435-2013
结构特点:
抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上；
采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；
旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁；
标配有1个485接口。
技术参数：
型号：BXH-450
电源电压：220V±10V-50/60Hz
控温范围：RT+5～300℃
分辨率：0.1℃
波动度（150℃）：±0.5℃（150℃）
均匀性（150℃）：±1%（室温+5~105℃）；±2%（105℃~300℃）
升温速率：22min（150℃）
额定功率：3500W
定时范围：0～9999min/h
预约范围：0～9999min
体积：452L
内胆尺寸：600×580×1300mm
外形尺寸：774×845×1704mm
进/出风过滤器：选配
载物托架：4/13块（标配/最多）
托架承重：25kg
货运信息：
毛重（kg):174
净重（kg):145
外包装尺寸（mm)长×宽×高：854×965×1744
选配件：
	名称
	描述

	打印机
	思普瑞特色带（国产）
	包括电源线一根，485延长线一根，打印纸一卷

	
	爱普生色带（进口）
	包括电源线一根，485延长线一根，打印纸一卷

	监控软件
	FDA版
	可满足FDA要求

	
	GMP版
	可满足GMP要求

	额外的搁架
	除标配的搁架外，另外需要选配的搁架

	GPRS短信报警
	报警产生后，将报警状态短信发送到指定的手机上

	进风高效空气过滤器
	保证进入内腔空气的洁净度，可达到100级（干热灭菌、除热源用必须配进风过滤器）

	排风高效空气过滤器
	保证排出内腔空气的洁净度，可达到100级（干热灭菌、除热源用必须配排风过滤器）
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