药品稳定性试验箱 BSY-250 产品资料
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主要参数
控温范围：4℃-60℃
控湿范围：30%-95%RH
温度波动度：±0.5℃(25℃时）
温度均匀度：±1℃（25℃时）
内胆尺寸（长×宽×高）：510×450×1100mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关领域，是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度，湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验，长期实验，高温试验，是制药企业进行药品稳定性试验上佳选择方案。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；
微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；
采用离芯风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；
配有玻璃观察内门；
箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；
采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
可在密闭环境进行培养；
标配机械锁，防止任意开门；
变频制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；
可编程程序设计，可设置30段99周期；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；
标配嵌入式打印机。
技术参数：
控温范围：4℃-60℃
分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.5℃(25℃时）
温度均匀度：±1℃（25℃时）
控湿范围：30%-95%RH
湿度波动：±5%RH
输入功率：1500W
定时范围：0-9999min
内胆尺寸（长×宽×高）：510×450×1100mm
外形尺寸（长×宽×高）：650×740×1726mm
载物托架：4块
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