高温老化试验箱 BXLH-65A 产品资料
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主要参数
容积：65L
控温范围：RT+5～100℃
温度波动度（37℃）：±0.3℃
温度均匀度（37℃）：±0.8℃
内胆尺寸：410×350×450mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
高温老化试验箱主要是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
功能特点
LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态；
BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
具备倒计时预约功能，预约时间范围为99小时59分钟；
可编程设计：10段100周期程序设定；
双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行；
风机6段调速，可保证培养物不同风速的要求。
结构特点
预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度；
抽屉式载物搁架防倾倒承重大；
标配有1个485接口；
技术参数：
型号：BXLH-65A
控温范围：RT+5～100℃
升温时间（60℃）：16min
温度均匀度（37℃） ：±0.8℃
温度波动度（37℃） ：±0.3℃
30S恢复时间（60℃）：14min
额定功率：460W
容积：65L
内胆尺寸：410×350×450mm
外形尺寸：555×566×722mm
载物托架（标配/最多）：2块/5块
选配件：
	名称
	功能介绍
	备注

	紫外杀菌灯
	用以定期杀菌消毒；
	 

	进出风过滤器
	保证进出内腔空气的洁净度，可达到100级；
	 

	外置式打印机
	实现时间、温度等参数的打印；
	五选一

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可掌握设备运行状态是否异常；
	

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可掌握设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	手机APP远程控制
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态；
	



https://www.boruisx.com/
product.jpg
BOXUNIER

&




