电热恒温培养箱 HPX-9272MBE 产品资料
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主要参数
控温范围：室温+5℃-65℃
温度波动度：±0.5℃（37℃时）
温度均匀度：±1.5%
内胆尺寸：600×520×750mm
输入功率：750W
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养，具备升温系统，可实现加热精准调控，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
采用PMMA I操作系统，控温、定时、超温报警；
采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；
采用智能型控温仪控温，控温仪具有定时和计时功能；
箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察；
采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
参考标准YY 0027-1990
技术参数：
型号：HPX-9272MBE
电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
控温范围：室温+5℃-65℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.5℃（37℃时）
温度均匀度：±1.5%
输入功率：750W
容积：234L
内胆尺寸：600×520×750mm
外形尺寸：890×746×905mm
载物托架（标配/最多）：3块/10块
稳定时间：≤20min（37℃）
定时范围：0-999min/h（可切换）
货运信息：
毛重（kg):111
净重（kg):88
外包装尺寸（mm)长×宽×高：1010×906×1055
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