生化培养箱 SPX-150B-Z 产品资料
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主要参数
控温范围：0-50℃
波动度：±1℃（加热），±2℃（制冷）
均匀度：±2℃（37℃时）
内胆尺寸(mm)：500×335×955（宽×深×高）
输入功率：300W
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养、保存，具备制冷系统和升温系统，可实现制冷和加热双向调控，控制温度稳定，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；
采用PMMA I操作系统，控温精度高,性能稳定；
具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节；
显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；
具有定时和计时功能；
工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
参考标准GB/T 28851-2012
技术参数：
型号：SPX-150B-Z
控温范围：0-50℃
分辨率：0.1℃
波动度：±1℃（加热），±2℃（制冷）
均匀度：±2℃（37℃时）
输入功率：300W
定时范围：0-999h
内胆尺寸(mm)：500×335×955（宽×深×高）
外形尺寸(mm)：595×580×1232（宽×深×高）
托架数量（标配/最多）：3/5块
托架承重：15kg
货运信息：
毛重（kg):91
净重（kg):79
外包装尺寸（mm)：730×680×1400（宽×深×高）
https://www.boruisx.com/
product.jpg




