中试冷冻干燥机 BXFD-20S 产品资料
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主要参数
冻干面积：0.24m2
捕水量：6.5kg
极限真空度：＜1Pa
功率：4kW
主机外形尺寸：1100×750×1230mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
利用制冷系统、真空系统等将物料中水份直接升华并捕获，应用于制剂、疫苗、药品冻干，动植物组织冻干，核酸、蛋白、血清等样品冻干，微生物样品冻干保存，蛋白质的提取与干燥等。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
功能特点
7寸高清触摸屏，BRIGHT I智能操作系统，大屏显示当前冷阱温度、样品温度、内部真空度等详细运行参数；
冻干工艺参数设置：36组40段程序设计，工艺编辑可自动保存，方便下次使用
带有数据储存功能，可储存30天以上的运行数据，并支持用USB接口导出进行查看和备份；
采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗；
采用进口降噪压缩机组，噪音降低50%以上，性能稳定；
配备有电除霜功能，方便在批量冻干完成后除去冷阱壁上冰霜；
可实时查看冷阱温度、样品温度记录数据曲线，方便了解样品冷冻和干燥情况。
结构特点
干燥腔和冷阱采用分体式设计，原位冻干无需转移，捕水能力好；
采用全封闭5cm超厚保温层，保温效果好；
抽拉式物料盘设计，方便放样、取样；
全景钢化玻璃观察窗，可实时查看冷冻干燥全过程；
冷阱采用圆弧设计，有效增加了捕水面积；
标配有1个USB接口；
可选配外置冻干瓶功能；
可选配共晶点测试功能，更好地掌握物料中冰晶的升华温度。
技术参数：
型号:BXFD-20S
款式: 基础款
冻干面积:0.24m2
捕水量:6.5kg
冷阱容积:13.5L
搁板尺寸:300×400
搁板数量: 2+1
盘装溶液:3.6L
搁板层高:145mm
极限真空度：＜1Pa
压力显示范围：环境气压~0.1Pa
冷阱温度：-80℃
搁板温度：-55~70℃
环境温度：10℃~24℃
西林瓶装量：Ф12mm×1584或Ф16mm×864或Ф22mm×468
电源：380V 50Hz
功率：4kW
主机外形尺寸:1100×750×1230mm
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